ドュルメンティンゲン、2022年01月31日

GEORG SCHLEGEL GMBH & Co. KG

**４NCの非常停止スイッチ**

*Kombitastシリーズに新しい非常停止スイッチ – M12コネクション付き2種類*

GEORG SCHLEGELはKombitastシリーズを4個の新しい非常停止スイッチに追加します： ファストン接続及びPCB実装端子台付き2個の新しい非常停止スイッチに加わって5ピンのM12コネクション付き他の2個非常停止スイッチもあります。

主な使用に2 NC、必要がならばインジケータの付加のNOも、は十分です。もっとNCが必要の特別な要求に新しい各4 NCが入っているファストン接続付きKRVK4OとPCB実装端子台付きKRVK4OPは適切な選択です。

接続をM12技術に適合した方にもその非常停止スイッチタイプを提供できます: そのシステムの為にSCHLEGELは2NC付きKRVKOO\_C111及び2NCと1NO付きKRVKOOI\_C112を開発しました。M12コネクションはAコードで、AIDAピン配列があります。


Kombitastシリーズのコントロールユニットは30.5 mmの取付け寸法に仕組んで、EN ISO 1385規格の要件を満たします。全ての新しい非常停止スイッチの保護構造はIP65で、寿命は50.000スイッチングサイクルです。M12バリアントの場合電圧と電流は35 Vと2 A AC/DC、4NCの非常停止スイッチの場合は240 V / 1.5 A ACと24 V / 2 A DC。全てのNCコンタクトはEN60947-5-による強制乖離です。

**写真:**

****

BU: ファストン接続及びPCB実装端子台付きの新しい4NCのKombitast非常停止スイッチ。

写真: GEORG SCHLEGEL



SCHLEGELのKombitastシリーズの新しい非常停止スイッチ、M12コネクションバリアント。

写真: GEORG SCHLEGEL

読者コンタクト:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Wolfgang Zoll

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

電話 +49 (7371) 502-0

ファックス +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

vertrieb@schlegel.biz

プレスコンタクト:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Bruno Jungwirth

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

電話 +49 (7371) 502-412

ファックス +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

bruno.jungwirth@schlegel.biz

出版用、無償。著者献本や引照を請う。

GEORG SCHLEGEL GmbH & Co. KGについて

GEORG SCHLEGELは発展・品柄・デザインを掲げています。1945年に設立して、弊社はドイツに本社を置き、今ではグローバル企業となりました。オーストリアとシンガポールに子会社を置き、5大陸で80国に代理店を設けています。弊社は、コントロールユニット、パイロットランプ及び端子台の開発・製造をしております。製品群はバスシステム、ボックス、リミットスイッチ、制御盤と機能モジュールも提供します。新たな製品の開発で弊社はデザインに高い水準を設けます。100つの国立的・国際的なアワードはシュレーゲル社のデザイン技量を認定します。その中にはiFデザイン賞、Red Dot賞及びGerman Design賞。