ドュルメンティンゲン、2022年01月31日

GEORG SCHLEGEL GmbH & Co. KG

新しい押しボタンスイッチ: 小さい、ほっそり、レジリエント

*mYnitronが特別な要求に使用できるタイプを追加された*

ドュルメンティンゲン – 小さい、ほっそり – でもレジリエントもあります: これ全部は取付け寸法16.2 mm用のmYnitronシリーズの新しい押しボタンスイッチに当てます。GEORG SCHLEGELは特別な要求に適任があるバリアントを開発しました。

YKT押しボタンスイッチの為にコンタクトブロックとプランジャーを再開発されました。ストロークは1.8 mmに上がり、押しポイントは少し変更しました。ハプティクス も最適化しましたので手袋でのオペレーションも動作をよく感じられます。

高い保護構造IP65/67/69Kと長くなった1 Mio.スイッチングサイクルの寿命は特別な要求がある使用範囲に適任であります。加わって、実装端子台のお陰で取付け深さは14 mmのみです。

YKT押しボタンスイッチは次の試験を受検されました：5 g、10から500HzまででIEC 60068-2-6によるの耐振動、50 g、11 msでIEC 60068-2-27によるの耐衝撃性及びIEC 60068-2-11によるの塩水噴霧暴露性。  
 YKTのNOコンタクトは35 Vの定格電圧と100 mAの定格電流で動作できます。

フロントベゼル色は黒い、レンズを黒色、白色、赤色、緑色、青色あるいは黄色で提供します。ファストン接続での追加は2022年央に予定しています。

画像資料

BU: 特別な要求に適任があるmYnitronシリーズのYKT押しボタンスイッチ。

写真: GEORG SCHLEGEL



読者コンタクト:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Wolfgang Zoll

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

電話 +49 (7371) 502-0

ファックス +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

vertrieb@schlegel.biz

プレスコンタクト:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Bruno Jungwirth

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

電話 +49 (7371) 502-0

ファックス +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

bruno.jungwirth@schlegel.biz

出版用、無償。著者献本や引照を請う。

Schlegel GmbH & Co. KGについて

シュレーゲル社は発展・品柄・デザインを掲げています。1945年に設立して、弊社はドイツに本社を置き、今ではグローバル企業となりました。オーストリアとシンガポールに子会社を置き、5大陸で80国に代理店を設けています。弊社は、コントロールユニット、パイロットランプ及び端子台の開発・製造をしております。製品群はバスシステム、ボックス、リミットスイッチ、制御盤と機能モジュールも提供します。新たな製品の開発で弊社はデザインに高い水準を設けます。100つの国立的・国際的なアワードはシュレーゲル社のデザイン技量を認定します。その中にはiFデザイン賞、Red Dot賞及びGerman Design賞。