GEORG SCHLEGEL GmbH & Co. KG

带电位计的旋转控制

*Shortron connect系列的扩展*

杜尔门廷根 – GEORG SCHLEGEL GmbH & Co. KG 现在为 SHORTRON connect 系列提供带有集成电位器的命令设备。

紧凑型旋钮配有 1 kΩ、5 kΩ、10 kΩ 或 50 kΩ 的电阻值。通过 4 针 A 编码 M12 连接器进行连接。

旋钮设计用于 -20°C 至 70°C 的温度范围正面具有 IP66保护，连接电缆时，背面具有 IP65 保护。在 260° 的旋转角度上，机械使用寿命高达是 100,000 次旋转循环。

最大额定电压为 160 V，可用于螺钉连接，最大额定功率为 0.1 W。安装深度为 37.5 毫米。

前框颜色有银色、黑色和不锈钢可供选择。

相片:

 

说明：带有集成电位器的新型旋转控制器有银色、黑色和不锈钢的前框颜色可供选择。

相片: Georg Schlegel

联系:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Wolfgang Zoll

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

Telefon +49 (7371) 502-0

Telefax +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

vertrieb@schlegel.biz

媒体联系:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Bruno Jungwirth

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

Telefon +49 (7371) 502-0

Telefax +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

bruno.jungwirth@schlegel.biz

出版免费。文档副本或参考想请。

关于Schlegel GmbH & Co. KG

Schlegel名字代表着创新、质量和设计。公司成立于1945年, 今天是一家全球营运的公司，总部设于德国，海外办事处位于奥地利和新加坡，产品出口到五大洲80多个国家。我们核心能力：开发和生产控制单元，指示灯和接线端子。产品组合还包括总线系统、防水盒子、行程开关、控制面板和功能模块。当开发新产品，Schlegel定下很高的设计标准。100多个国家和国际设计奖确认了我们的设计达专业水平。这些奖项中包括，iF设计大奖，reddot红点设计奖和德国设计大奖。