杜尔门廷根, 2023年 03月

GEORG SCHLEGEL GmbH & Co. KG

带有 M12 接口的新面板安装插座

GEORG SCHLEGEL GmbH & Co. KG 扩展了面板安装插座程序，增加了两个带有 M12 连接的变体，用于安装孔 22.3 mm。

除了带有银色前框的面板安装插座外，现在还有黑色或不锈钢材质可供选择。连接采用 A 编码，设计为正面的 4 针或 5 针插座。在背面，连接是通过开放式电缆末端（股线）进行的。

M12 面板安装插座可在 -25°C 至 80°C（-5°C 至 80°C 移动使用）的温度范围内使用，最大电压为 250 V（4 极）/125 V （5 极）AC /DC，每个触点的最大电流为 4 A。安装深度为 43.9 毫米。

计划或可以请求进一步的编码和极配置。

相片:

Bildunterschrift:

带有 M12 接口的新面板安装插座.



联系:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Wolfgang Zoll

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

Telefon +49 (7371) 502-0

Telefax +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

vertrieb@schlegel.biz

媒体联系:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Bruno Jungwirth

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

Telefon +49 (7371) 502-0

Telefax +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

bruno.jungwirth@schlegel.biz

出版免费。文档副本或参考想请。

关于Schlegel GmbH & Co. KG

Schlegel名字代表着创新、质量和设计。公司成立于1945年, 今天是一家全球营运的公司，总部设于德国，海外办事处位于奥地利和新加坡，产品出口到五大洲80多个国家。我们核心能力：开发和生产控制单元，指示灯和接线端子。产品组合还包括总线系统、防水盒子、行程开关、控制面板和功能模块。当开发新产品，Schlegel定下很高的设计标准。100多个国家和国际设计奖确认了我们的设计达专业水平。这些奖项中包括，iF设计大奖，reddot红点设计奖和德国设计大奖。