杜尔门廷根, 2023 年 05 月

GEORG SCHLEGEL GmbH & Co. KG

带平连接器的小按钮

杜尔门廷根 – 适用于 16.2 mm 安装开口的 mYnitron 系列正在不断发展壮大：控制设备专家 GEORG SCHLEGEL 为该系列开发了一种带平连接器的按钮变体。


mYnitron 系列的 YKT 按钮具有略大的 1.8 毫米驱动行程和略微不同的压力点。得益于优化的手感，即使在戴手套操作时也能清楚地感知到驱动。

IP65/67/69K 防护等级和至少 100 万次开关循环的长使用寿命非常适合有特殊要求的应用领域。安装深度仅为 16 毫米。

YKT 按钮已通过以下测试：根据 IEC 60068-2-6 的 5 g、10 至 500 Hz 的抗振性、根据 IEC 60068-2-27 的 50 g、11 ms 的抗冲击性和根据 IEC 60068-2-27 的抗盐雾测试IEC 60068-2-11。YKT 的常开触点可以在 35 V 的标称电压和 100 mA 的标称电流下运行。


边框颜色为黑色，按键颜色可以是黑色、白色、红色、绿色、蓝色或黄色。

相片:



BU: mYnitron 系列的 YKT 按钮也是要求特别高的理想选择。

相片: GEORG SCHLEGEL



联系:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Wolfgang Zoll

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

Telefon +49 (7371) 502-0

Telefax +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

vertrieb@schlegel.biz

媒体联系:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Bruno Jungwirth

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

Telefon +49 (7371) 502-0

Telefax +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

bruno.jungwirth@schlegel.biz

出版免费。文档副本或参考想请。

关于Schlegel GmbH & Co. KG

Schlegel 名字代表着创新、质量和设计。公司成立于 1945 年, 今天是一家全球营运的公司，总部设于德国，海外办事处位于奥地利和新加坡，产品出口到五大洲 80 多个国家。我们核心能力：开发和生产控制单元，指示灯和接线端子。产品组合还包括总线系统、防水盒子、行程开关、控制面板和功能模块。当开发新产品，Schlegel 定下很高的设计标准。100 多个国家和国际设计奖确认了我们的设计达专业水平。这些奖项中包括，iF 设计大奖，reddot 红点设计奖和德国设计大奖。