Dürmentingen, 4.2.2021

GEORG SCHLEGEL GMBH & CO KG

**Baureihe Shortron connect**

**Außergewöhnliche Design-Vielfalt beim Not-Halt mit Zugentriegelung**

Die Georg Schlegel GmbH & Co. KG erweitert ihr Not-Halt-Programm für die SHORTRON Baureihe um mehrere Varianten mit Zugentriegelung. Die neuen Varianten gibt es ohne Kontaktelement für den Zwischenbau und mit Kontaktelement für den Flachsteck- oder Printanschluss. Der Clou: Die Not-Halt-Befehlsgeräte können mit unterschiedlichen Betätigern ausgerüstet werden. Klassische Pilzform, zylindrisch oder sogar kugelförmig – all dies ist möglich.

Die klassische Ausführung mit Pilzknopf und Flachsteckanschlüssen gibt es als Öffner, Doppelöffner, Doppelöffner mit Schließer und Doppelöffner mit Beleuchtung. Beim Not-Halt mit Printanschluss stehen ein Doppelöffner und ein Doppelöffner mit Schließer zur Verfügung.

Die Varianten mit Zylinder- oder Kugelknopf gibt es vorerst für den Zwischenbau oder mit Flachsteckanschlüssen als Doppelöffner oder Doppelöffner mit Schließer.

Die technischen Daten: Die Lebensdauer der Not-Halt-Varianten liegt bei bis zu 30.000 Betätigungen für eine maximale Zugkraft von 160 N. Die Not-Halt-Betätiger besitzen die Schutzart IP65/IP67 und sind für eine Betriebstemperatur von -25°C – 70° C ausgelegt. Die Öffnerkontakte sind gemäß EN60947-5-1 zwangsöffnend. Je nach Ausführung liegt die Einbautiefe im Bereich von 9,2 mm bis 18,1 mm. Alle Befehlsgeräte der Baureihe SHORTRON sind für die Einbauöffnung 22,3mm vorgesehen.

**Bildmaterial:**



Foto: Verschiedene Design-Varianten für den neuen Not-Halt.

GEORG SCHLEGEL GmbH & Co. KG

Leserkontakt:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Wolfgang Zoll

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

Telefon +49 (7371) 502-0

Telefax +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

vertrieb@schlegel.biz

Pressekontakt:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Bruno Jungwirth

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

Telefon +49 (7371) 502-412

Telefax +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

bruno.jungwirth@schlegel.biz

Zur Veröffentlichung, honorarfrei. Belegexemplar oder Hinweis erbeten.

Über die GEORG SCHLEGEL GmbH & Co. KG

Der Name GEORG SCHLEGEL steht für Innovation, Qualität und Design. 1945 gegründet, ist Schlegel heute ein weltweit agierendes Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland, Vertriebsniederlassungen in Österreich und Singapur sowie Export in über 80 Ländern auf fünf Kontinenten. Die Kernkompetenzen: Entwicklung und Produktion von Befehlsgeräten, Meldeleuchten und Reihenklemmen. Erweitert wird das Produktportfolio mit Bussystemen, Gehäusen, Endschaltern, Bedientableaus und Funktionsbausteinen. Einen hohen Anspruch bei der Entwicklung neuer Produkte stellt Schlegel an das Design. Über 90 nationale und internationale Awards bestätigen die hohe Designkompetenz des Unternehmens, darunter der iF Design Award, der Red Dot Award oder der German Design Award.