Dürmentingen, Mai 2023

GEORG SCHLEGEL GmbH & Co. KG

Des petits boutons-poussoirs avec raccord cosse Faston

DÜRMENTINGEN - La série mYnitron pour ouvertures de montage de 16,2 mm s'agrandit : le spécialiste des auxiliaires de commande GEORG SCHLEGEL a développé pour cette série une variante de bouton-poussoir avec raccords cosse Faston.


Les boutons-poussoirs YKT de la série mYnitron possèdent une course d'actionnement légèrement plus grande de 1,8 mm et un point de pression légèrement différent. Grâce à l'haptique optimisée, l'actionnement est clairement perceptible même en cas d'utilisation avec des gants.

Les degrés de protection IP65/67/69K et la longue durée de vie d'au moins 1 million de cycles de commutation sont idéaux pour les domaines d'utilisation aux exigences particulières. La profondeur de montage n'est que de 16 mm.

Les boutons YKT ont été testés dans des essais suivants : Résistance aux vibrations selon IEC 60068-2-6 avec un pois de 5 g, 10 jusqu'à 500 Hz, résistance aux chocs selon IEC 60068-2-27 avec 50 g, 11 ms et résistance au brouillard salin selon IEC 60068-2-11. Le contact NO de l'YKT peut être utilisé avec une tension nominale de 35 V et un courant nominal de 100 mA.


La couleur de la face avant est noire, la surface d'appui est noir, blanc, rouge, vert, bleu ou jaune.

Photo



Légende de l'image : Le nouveau bouton YKT de la série mYnitron est aussi conçu pour des environnements avec des exigences particulièrement hautes.

Photo: GEORG SCHLEGEL



Coordonnées de contact :

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Wolfgang Zoll

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

Téléphone +49 (7371) 502-0

Télécopie +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

vertrieb@schlegel.biz

Contact média:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Bruno Jungwirth

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

Téléphone +49 (7371) 502-0

Télécopie +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

bruno.jungwirth@schlegel.biz

Pour la publication, gratuitement. Exemplaire justificatif ou indication demandée.

À propos de Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Schlegel est synonyme d'innovation, de qualité et de design. Fondée en 1945, Schlegel est aujourd'hui une entreprise active dans le monde entier, avec son siège social en Allemagne, des filiales de distribution en Autriche, aux États-Unis, en Chine et à Singapour, et des exportations dans plus de 80 pays sur cinq continents. Nos compétences clés: Le développement et la production des appareils de commande, des voyants lumineux et des blocs de jonction. Le portefeuille de produits comprend aussi des systèmes de bus, boîtiers, interrupteurs de fin de course, panneaux de commandes et des modules fonctionnels. Le portefeuille de produits comprend aussi des systèmes de bus, boîtiers, interrupteurs fin de course, panneaux de commandes et des modules fonctionnels. Schlegel est très exigeant en matière de design lorsqu'il développe de nouveaux produits. Plus de 100 distinctions nationales et internationales, parmi lesquelles figurent le prix iF Design Award, Red Dot Award ou German Design Award, démontrent la compétence exceptionnelle de Schlegel en terme de design.