Dürmentingen, Juni 2023

GEORG SCHLEGEL GmbH & Co. KG

**Kleines, dynamisches Kraftpaket**

**Neue Kontaktelement-Baureihe MK der GEORG SCHLEGEL GmbH & Co. KG**

Das Unternehmen GEORG SCHLEGEL hat einen neuen und leistungsstarken Kontaktgeber entwickelt. Wenn große Flexibilität, Leistungsstärke und geringer Bauraum gefordert sind, dann ist das neue Kontaktelement MK die richtige Wahl.

Beim MK steht auch das bewährte modulare Konzept von SCHLEGEL zur Verfügung. Die Komponenten sind im Modulhalter, der bis zu 3 Einzelmodule aufnehmen kann, beliebig kombinierbar. Aktuell bietet die Baureihe einen Öffner-Kontakt (1 NC, zwangsöffnend nach EN 60947-5-1), einen Schließer-Kontakt (1 NO), ein Beleuchtungsmodul mit weißer LED (24 V, 11 mA) und ein Anschlussmodul für Not-Halt-Geräte mit beleuchteten Schutzkragen oder Blockierschutzkragen. Der elektrische Anschluss erfolgt über Schraubanschlüsse (Torx/Schlitz).

Die Kombination aus Modulhalter und den Modulelementen passt auf alle SCHLEGEL Befehls- und Meldegeräte-Baureihen mit 22,3 mm oder 30,5 mm Einbauöffnung, die für den modularen Aufbau ausgelegt sind.


Leistungsstark und kompakt – beides trifft auf den MK zu: Dank des durchdachten Aufbaus konnte der MK sehr kompakt gehalten werden. Der benötigte Einbauraum reduziert sich deutlich durch die geringe Höhe der einzelnen Module von nur 24,5 mm. Die konkrete Einbautiefe hängt von der verwendeten Baureihe ab.


Die Leistungsstärke der neuen MK-Baureihe zeigt sich in den elektrischen und mechanischen Werten. Die Kontaktelemente können nach EN 60947-5-1 mit bis zu 440 V/1,6 A (250 V/3 A) AC oder 250 V/0,2 A (24 V/2 A) DC betrieben werden, die Lebensdauer beträgt unter Nennlast bis zu 1 Million Schaltspiele.

Bildmaterial

Bildunterschrift:

Kompakt und leistungsstark - die neue Kontaktelement-Baureihe MK. Fotos: GEORG SCHLEGEL





Leserkontakt:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Wolfgang Zoll

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

Telefon +49 (7371) 502-0

Telefax +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

vertrieb@schlegel.biz

Pressekontakt:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Bruno Jungwirth

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

Telefon +49 (7371) 502-0

Telefax +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

bruno.jungwirth@schlegel.biz

Zur Veröffentlichung, honorarfrei. Belegexemplar oder Hinweis erbeten.

Über die Schlegel GmbH & Co. KG

Der Name Schlegel steht für Innovation, Qualität und Design. 1945 gegründet, ist Schlegel heute ein weltweit agierendes Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland, Vertriebsniederlassungen in Österreich, USA, China und Singapur sowie Export in über 80 Ländern auf fünf Kontinenten. Die Kernkompetenzen: Entwicklung und Produktion von Befehlsgeräten, Meldeleuchten und Reihenklemmen. Erweitert wird das Produktportfolio mit Bussystemen, Gehäusen, Endschaltern, Bedientableaus und Funktionsbausteinen. Einen hohen Anspruch bei der Entwicklung neuer Produkte stellt Schlegel an das Design. Mehr als 100 nationale und internationale Awards bestätigen die hohe Designkompetenz des Unternehmens, darunter der iF Design Award, der Red Dot Award, Good Design Award oder der German Design Award.