Dürmentingen, Junio 2023

GEORG SCHLEGEL GmbH & Co. KG

**Poderoso conjunto de energía pequeño y dinámico**

**Nueva serie de elementos de contacto MK de GEORG SCHLEGEL GmbH & Co. KG**

La empresa GEORG SCHLEGEL ha desarrollado un nuevo y potente bloque de contacto. El nuevo elemento de contacto MK es la elección adecuada cuando se requiere una gran flexibilidad, un alto rendimiento y un espacio de instalación reducido.

El acreditado concepto modular de SCHLEGEL también está disponible para el MK. Los componentes se pueden combinar de cualquier forma en el portamódulos, que puede contener hasta 3 módulos individuales. Actualmente, la serie ofrece un contacto de apertura (1 NC, apertura positiva según EN 60947-5-1), un contacto de cierre (1 NA), un módulo de iluminación con LED blanco (24 V, 11 mA) y un módulo de conexión para parada de emergencia con collares de protección iluminados o collares antibloqueo. La conexión eléctrica se realiza mediante roscada (Torx/slot).

La combinación de soporte de módulo y elementos de módulo se adapta a todas las series de dispositivos de mando y señalización de SCHLEGEL con una abertura de instalación de 22,3 mm o 30,5 mm, que están diseñados para la construcción modular.


Potente y compacto, ambos se aplican al MK: Gracias a la estructura bien pensada, el MK se puede mantener muy compacto. El espacio de instalación requerido se reduce significativamente debido a la baja altura de los módulos individuales de solo 24,5 mm. La profundidad de instalación específica depende de la serie utilizada.


El alto rendimiento de la nueva serie MK se refleja en los valores eléctricos y mecánicos. Según EN 60947-5-1, los elementos de contacto pueden funcionar con hasta 440 V/1,6 A (250 V/3 A) AC o 250 V/0,2 A (24 V/2 A) DC, la vida útil es hasta 1 millón de ciclos de conmutación bajo carga nominal.

Foto

Titulo de la foto:

Compacto y potente - la nueva serie de elementos de contacto MK. Fotos: GEORG SCHLEGEL





Contacto para el lector:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Wolfgang Zoll

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

Telefon +49 (7371) 502-0

Telefax +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

vertrieb@schlegel.biz

Contacto para prensa:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Bruno Jungwirth

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

Telefon +49 (7371) 502-0

Telefax +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

bruno.jungwirth@schlegel.biz

Para publicación gratuita. Se solicita copia de muestra o referencia.

Sobre la empresa Schlegel GmbH & Co. KG

El nombre Schlegel es sinónimo de innovación, calidad y diseño. Schlegel, fundada en 1945, es ahora una empresa global con sede en Alemania, oficinas de ventas en Austria, Estados Unidos de América, China y Singapur, exporta a más de 80 países en los cinco continentes. Las competencias básicas: Desarrollo y producción de dispositivos de control, indicadores luminosos y bloques de terminales. La gama de productos se amplía con sistemas de bus, carcasas, interruptores de final de carrera, paneles de control y módulos de función. Al desarrollar nuevos productos, Schlegel impone altas exigencias al diseño. Más de 100 premios nacionales e internacionales confirman la alta competencia en diseño de la empresa, incluidos el iF Design Award, el Red Dot Award, el Good Design Award y el German Design Award.